|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | | |  | | | |  |  | | --- | --- | |  |  | | | | **BLIND CONTROLLER** | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 3 CHANNEL for AC MOTORS | | | | UN = 230V AC | | SMAX = 200VA /channel | | TYPE | UNIV 3.7.0.x | | | S/N | 00000678h | | |  |  | | | | |  | | | |  |  | | --- | --- | | BUS | BUS | | **hapcan.com** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | | |  | | | |  |  | | --- | --- | |  |  | | | | **STEROWNIK ROLET** | | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 3 KANAŁOWY DLA SILNIKÓW AC | | | | UN = 230V AC | | SMAX = 200VA /kanał | | TYP | UNIV 3.7.0.x | | | S/N | 00000678h | | |  |  | | | | |  | | | |  |  | | --- | --- | | BUS | BUS | | **hapcan.com** | |